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ВСТУП


В процесі становлення нашої держави, утвердження її економічної незалежності і самодостатності особливо важлива роль відводиться сільському господарству. В період зміни форм власності, становлення нових земельних відносин в аграрному секторі виникає пряма залежність сільськогосподарських виробників від результатів їх діяльності, які безпосередньо пов’язані із забез-печеністю виробників сучасною і надійною технікою, в тому числі авто-мобілями.
Ці обставини особливо підвищують роль ремонту і технічного обслуго-вування, як системи заходів спрямованих на підтримання і відновлення робо-тоздатного стану машин, подовження їх ресурсу. Оснащення сільсько-господарського виробництва новою удосконаленою технікою вимагає розробки системи організаційних, технічних та інших заходів щодо реалізації її якості і ефективного використання. Вдосконалення сільськогосподарської техніки має бути спрямоване на високоякісне виконання технологічних операцій і підвищення продуктивності, поліпшення умов праці, збільшення довговічності машин, кращу їх пристосованість до технологічного і технічного обслу-говування, діагностики.
Тому обрана тема для дипломного проектування актуальна для сьогодення.



   ТЕХНОЛОГІЧНА  ЧАСТИНА

  Планування технології технічного обслуговування (ТО) і поточного ремонту (ПР) на АТП
вантажопідйомністю 5,0 - 8,0 тон відносяться до великої вантажопідйомності, автомобілі вантажопідйомність понад 8,0 тон відносяться до дуже великої вантажопідйомності.
Таблиця 2.1

Вихідні дані для проведення технологічного розрахунку


	№
	Найменування параметра
	Класи автомобілів

	п/п
	

	Середній
	Великий
	Дуже великий

	1.
	Категорія умов експлуатації
	II
	II
	II

	2.
	Кількість автомобілів, шт.
	11
	57
	52

	3.
	Кліматичний район
	помірний
	помірний
	помірний

	4.
	Середньодобовий пробіг, км
	110
	200
	280

	5.
	Кількість робочих днів в рік, Др
	251
	251
	251

	6.
	Кількість змін роботи водіїв
	1
	1
	1

	7.
	Тривалість зміни, год.
	8
	8
	8




2.4.2. Розрахунок річного пробігу автомобіля

Обліковий склад автомобілів - 120 шт.; 
Фонд робочого часу робітників за рік Фр = 2008 год.
Фонд робочого часу обслуговувань за рік Ф0 = 2140 год.
               Lp= Lзм · iзм ·Др ·ηв                                                (2.1)
де    Lзм  - пробіг автомобіля за зміну, км; 
        ізм   - кількість змін за добу; 
        Др - кількість днів робітників у році; 
        ηВ  - коефіцієнт використання автомобілів.

Середній:	 LР =110·1·251·0,64 = 17670,4 км
Великий:	 LР = 200·1·251·0,64 = 32128 км
Дуже великий:    LР=280·1·251·0,64 = 44979,2 км


2.4.3. Розрахунок скорегованих норм пробігу.
               Lкр` =  Lкр ·К1·К2К3                                                                      (2.2)
               LТО-1` =  LТО-1 ·К1·К2К3                                                                      
               LТО-2` =  LТО-2 ·К1·К2К3                                                                      
де  Lкр , LТО-1 , LТО-2  - нормативні пробіги між капітальними
пробігами і технічними обслуговуваннями, км; [1]
К1 - коефіцієнт,92 що залежить92 від умов92 експлуатації; [3,92 табл.59]92
К2 - коефіцієнт,92 що залежіть92 від класу92 автомобіля; [3,92табл.60]92 
К3 - коефіцієнт,92 що залежіть92 від природно92 - кліматичних умов;92 [З, табл.92 61]
К492 - коефіцієнт, який92 враховує строк92 експлуатації автомобілів,92 в долях92 строку між92 капітальними ремонтами;92 [3, табл.92 62]
К592 - коефіцієнт, який92 враховує загальну92 чисельність автомобілів92 та кількість92 технологічно сумісних92 груп.
Коефіцієнти92   К2   і92   К4   в92   розрахунках   використовуються92 середньостатис-тичні92 і попередньо92 розраховуються за92 формулами.

                                                                                  (3.923)


     

 Середній92	 К2 =1,920; К492 =1,3592
 Великий	К292 =1,0;92 К4 =1,9235
 Дуже92 великий     К292 = 0,95;92 К4 = 1,9235
Перед92 тим, як92 розпочати розрахунок92 циклової виробничої92 програми по92 технічному обслуговуванню92 та ремонту92 необхідно виконати92 коректування ви-хідних нормативів92 міжремонтного пробігу92 і обслуговування92 згідно завдання.92 Це коректування92 проводимо з92 урахуванням коефіцієнтів92 К1, К292 ,К3.
Якщо92 добуток цих92 коефіцієнтів буде92 менш ніж92 0,5,92 то будемо92 приймати 0,925 [3,92 стор.108-112].

Таблиця92 2.292
Розрахунок скоректованих92 норм пробігу92
	Клас автомобіля92
	Найменування
дії92
	Вихідний норматив,92 км
	
Коефіцієнти92
	Результати коректуван-ня, км92

	
	
	
	К1
	К292
	К3
	

	Середній92
	Пробіг до92 КР
	20000092
	0,992
	1,092
	1,192
	198000

	

	Періодичність92 ТО-192
	4000
	0,929
	-
	1,920
	360092

	

	Періодичність ТО-2
	1600092
	0,992
	-
	1,092
	14400

	Великий92
	Пробіг до92 КР
	30000092
	0,992
	1,092
	1,192
	297000

	

	Періодичність92 ТО-192
	4000
	0,929
	-
	1,920
	360092

	

	Періодичність ТО-2
	1600092
	0,992
	-
	1.092
	14400

	Дуже92
великий
	Пробіг92 до КР92
	250000
	0,929
	0,9295
	1,921
	23512592

	

	Періодичність ТО-1
	400092
	0,992
	-
	1,092
	3600

	

	Періодичність92 ТО-292
	16000
	0,929
	-
	1,920
	1440092



      2.4.923.1.92 Визначення кількості92 капітальних ремонтів92 за цикл.92

          		                                                              (2.4)92

         		 

      		 
    
     де  Nкр.92ц - кількість92 капітальних ремонтів92 за цикл;92
           Lц -цикловий92 пробіг автомобіля;92
           Lкр  - пробіг92 автомобіля до92 капітального ремонту92
Таблиця 2.923
Коректування92 періодичності ТО92 і КР92 по умовах92 середньодобового пробігу,92 км

	
Найменування92 дії
	Умовне92 позна-чення92
	Результати коректування,92 км
	Коректу-вання
	Прийнято92 до розрахунку,92 км

	Середній92
	Середньодобовий пробіг92
	LСД
	11092
	-
	110

	
	ТО-1
	LТО-1
	360092
	110x33
	363092

	
	ТО-292
	LТО-292
	14400
	3630x492
	14520

	
	Пробіг92 до КР92
	Lкр
	19800092
	14520x14
	20328092

	Великий


	Середньодобовий92 пробіг
	LСД92
	200
	-
	20092

	
	ТО-192
	LТО-192
	3600
	200x1892
	3600

	
	ТО-2
	LТО-2
	1440092
	3600x4
	1440092

	
	Пробіг до92 КР
	Lкр92
	198
	14400x2192
	302400

	Дуже92 великий



	Середньодобовий92 пробіг
	LСД92
	280
	-
	28092

	
	ТО-192
	LТО-192
	3600
	280x1392
	3640

	
	ТО-2
	LТО-2
	1440092
	3640x4
	1456092

	
	Пробіг до92 КР
	Lкр92
	235125
	14560x1692
	232960



Таблиця92 2.492
Зведена відомість,92 км
	Клас92 автомобілів
	LСД92
	L то-1
	L92 ТО-292
	L кр92

	Середній
	11092
	3630
	1452092
	203280

	Великий92
	200
	360092
	14400
	30240092

	Дуже великий92
	280
	364092
	14560
	23296092

	Σ
	59092
	10870
	4348092
	738640



2.923.292 Визначення кількості92 ТО-292 за цикл.92

         		    			 	 (2.5)92

		                
		






2.4.923.292 Визначення кількості92 ТО-192 за цикл.92

	   (2.6)92

	                

	             
	де NТО-1Ц – кількість92 ТО-192 за цикл92
	LТО-192  - пробіг автомобіля92 до ТО-1.

2.924.3.922 Визначення92 кількості ЩО92 за цикл.92


	                                        (2.7)92

                                           

	                          
	де NЩО.92ц – кількість92 щоденних обслуговувань92 за цикл.92
               Lсд – середньодобовий92 пробіг автомобіля92
               К=292 – коефіцієнт, що92 враховує через92 скільки днів92 виконуються прибирально-
            миючі робот.92Якщо прибирально-мибчі роботи92 виконуються через92 день, то92 К=292

	
2.4.924. Розрахунок92 річної виробничої92 програми всього92 парку автомобілів92 
. Визначення кількості92 днів простою92 одного автомобіля92 у всіх92 видах обслуговування92 за рахунок92 змінного часу92

	  		(2.8)92





де Дпр92 – дні простою92 одного автомобіля92 у всіх92 видах обслуговування92 за рахунок92 змінного часу;92
Nкр = 192 дія – кількість92 капітальних ремонтів;92
qкр–дні92 простою автомобілів92 у капітальному92 ремонті [3,92табл.57]92
qТО-192 = 1 день- дні простою92 автомобіля у92 технічному обслуговуванні.92
КЗМ = 7592% - простій у92 поточному ремонті92 за рахунок92 змінного часу;92
qпр – простій92 у ТО,92 ПР, днів92 на 10092 км пробігу92 [3,табл.9257]



2.924.4.922. Визначення92 коефіцієнта технічної92 готовності парку92

		                                           (2.9)92

		               

		               
		де Дец92 – дні експлуатації92 за цикл92

		                                                   (2.10)92

		          

		      
		
         де αТ92 –  коєфіцієнт технічної92 готовності автомобілів.92

2.4.924.392 Визначення коефіцієнта92 випуску автомобілів.92
		

                            (2.11)92

   


      де Др92 = 251 день92 – дні робочі92 автомобілів за92 рік;
   	     Дк92 = 365 днів92 – дні календарні92 автомобілів.


2.924.4.924. Визначення92 річної переходу92 від циклу92 до року.92

		                              (2.12)92

  



2.4.924.5.92 Визначення річної92 програми по92 ЩО для92 усіх автомобілів.92

		                          (2.13)92

		          	

		     
	де Nщо.92ц – кількість92 щоденних обслуговувань92 за рік;92
	     Аі – кількість92 автомобілів.


2.924.4.926. Визначення92 річної програми92 по ТО-2 для92 усіх автомобілів.92

		                          (2.14)92



		          
     де NТО-2.ц92 – кількість обслуговувань92 по ТО-2 за92 рік

2.924.4.926. Визначення92 річної програми92 по ТО-1 для92 усіх автомобілів.92

		                          (2.15)92

		          

		        
	де NТО-1.ц92 – кількість обслуговувань92 по ТО-1 за92 рік
	
2.924.4.926. Визначення92 кількості сезонних92 обслуговувань за92 рік.

	                                  (2.9216)



	                              


2.924.592 Розрахунок добової92 програми обслуговування92 автомобілів.
1.924.5.921. Визначення92 кількості ЩО92 за добу.92

		                                  (2.17)92

		                           	

		                         
		ΣNЩО = NЩОсередній92 + NЩОвеликий + NЩОдужевеликий92 = 
		= 5,292 + 21,292 + 17,292 = 44 дії92
	
2.4.925.2.92 Визначення кількості92 ТО-192 за добу.92

		                                     (2.18)92

		                            

		                       
		ΣNТО-192 = NТО-1середній92 + NТО-1великий92 + NТО-1дужевеликий92 =	
		= 0,2492 + 1,7892 + 1,9992 = 4 дії92
	


2.4.925.3.92 Визначення кількості92 ТО-292 за добу.92

		                              (2.19)92

		                              

		                          
		ΣNТО-292 = NТО-2середній92 + NТО-2великий92 + NТО-2дужевеликий92 =	
		= 0,0892 + 0,5692 + 1,6292 = 1 дія92



2.4.926 Розрахунок92 трудомісткості обслуговувань.92

Перед тим92 як визначити92 річну трудомісткість92 по усім92 видам діяльності92 необхідно скоректувати92 трудомісткість нормативну92 з використанням92 коефіцієнтів К1,92 К2, К392 К4, К592 [3].
для92 визначення трудомісткості92 вико-нання92 робіт з92 ЩО,ТО-1,ТО-2 і92 ПР застосовуються92 показники нормативної92 трудомісткості, які92 зведені в92 табл. 2.925.



Таблиця92 2.592
Нормативна трудомісткість92 виконання робіт92 з ЩО,92 ТО - 1,92 ТО - 292 і ПР92
для різних92 класів автомобілів92 (люд. - год.92)
	
Тип
	Трудомісткість,92 люд. - год.92

	
	ЩО
	ТО-1
	ТО-2
	ПР,92 люд. -год./1000 км92

	Середньої вантажопідйомності92 (вантажопідйомність 3,920 -5,920 тони)92
	
0,592
	
3,592
	
12,692
	
4,092

	Великого
вантажопідйомності92 (вантажопідйомність 5,920 -8,920 тони)92
	
0,7592
	
3,492
	
13,892
	
6,792

	Дуже великої92 вантажопідйомності (вантажопідйомність92 понад 8,920 тони)92
	
0,6792
	
3,7492
	
15,9592
	
6,3592




2.4.926.1.92 Визначення річної92 трудомісткості по92 щоденному обслуговуванню.92

		                    (2.20)92

		              

		         
	де tщо92 – розрахункова трудомісткість92 ЩО;
		ΣТЩО92 = ТЩОсередній + ТЩОвеликий92 + ТЩОдужевеликий =
		= 885,9207 + 5383,923 + 3504,9206 = 9772,9243 люд.-год.
	
2.924.6.922. Визначення92 річної трудомісткості92 по ТО-1.

		                     (2.9221)

		    

                           
	де92 tТО-192 – розрахункова трудомісткість92 ТО-1;92
		

       ΣТТО-192 = ТТО-1середній92 + ТТО-1великий92 + ТТО-1дужевеликий92 =
		= 283,292 + 2037,9692 + 2491,9592 = 4813,1192 люд.-год.92
	Таблиця 1.926
Таблиця92 коректування нормативів92 трудомісткості
автомобілів92 всіх класів92 (люд. - год.92)
	

Клас


	
Наймену-
вання дії92

	Норма-тив,92
люд.-год.92
	Коефіцієнти
	Приймаємо92 до розрахунку,92 люд. - год.92

	
	
	
	К1
	К292
	К3
	К492
	К5
	

	

Середній92

	ЩО
	0,925
	-
	1,920
	-
	1,9235
	-
	0,9267

	
	ТО-1
	3,925
	-
	1,920
	-
	1,9235
	-
	4,9272

	
	ТО-2
	12,926
	-
	1,920
	-
	1,9235
	-
	17,9201

	
	ПР92 на 100092 км пробігу92
	4,092
	1,192
	1,092
	0,992
	1,3592
	1,092
	5,3592

	

Великий


	ЩО92
	0,7592
	-
	1,092
	-
	1,3592
	-
	1,0192

	
	ТО-192
	3,492
	-
	1,092
	-
	1,3592
	-
	4,5992

	
	ТО-292
	13,892
	-
	1,092
	-
	1,3592
	-
	18,6392

	
	ПР на92 1000 км92 пробігу
	6,927
	1,921
	1,920
	0,929
	1,9235
	1,920
	8,9295

	
Дуже92
великий

	ЩО92
	0,6792
	-
	0,992
	-
	1,3592
	-
	0,8192

	
	ТО-192
	3,7492
	-
	1,192
	-
	1,3592
	-
	5,5592

	
	ТО-292
	15,9592
	-
	1,192
	-
	1,3592
	-
	23,6892

	
	ПР на92 1000 км92 пробігу
	6,9235
	1,921
	1,921
	0,929
	1,9235
	1,920
	9,9233



Коефіцієнти92 приймаємо з92 Загально діючих92 норм проектування92 АТП [3,92стор. 108-112]



2.924.6.923. Визначення92 річної трудомісткості92 по ТО-2.

		                  (2.9222)

		        

	  	 
	де92 tТО-292 – розрахункова трудомісткість92 ТО-2;92
		ΣТТО-292 = ТТО-2середній92 + ТТО-2великий92 + ТТО-2дужевеликий92 =
		= 357,2192 + 2626,8392 + 3694,0892 = 6678,1292 люд.-год.92


2.4.926.4.92 Визначення річної92 трудомісткості по92 СО.

		                    (2.9223)

		

		
	де92 S = 2092% - відсоток від92 трудомісткості ТО-2
		ΣТСО92 = ТСОсередній + ТСОвеликий92 + ТСОдужевеликий =
		= 74,9284 + 305,9224 + 378,9288 = 758,9296 люд.-год.

2.924.6.925 Визначення92 річної трудомісткості92 по ПР.92


          (2.24)92

                               

                             
		ΣТПР = ТПРсередній92 + ТПРвеликий + ТПРдужевеликий92 =
		= 155,1992 + 19080,6892 + 22604,5792 = 43240,4492 люд.-год.92


2.4.926.692 Визначення трудомісткості92 ТО-292 дільниць.


	      (2.9225)

	           

	         
	де92 Пд = 2092% - відсоток від92 робіт ТО-2, що92 виконуються на92 дільниці.
		ΣТТО-2д = ТТО-2дсередній + ТТО-2двеликий + ТТО-2д.дужевеликий92 =
		= 86,4192 + 586,4192 + 814,5992 = 1487,4192 люд.-год.92

2.4.926.792 Визначення трудомісткості92 ТО-292 на постах.92


		           (2.26)92

		

		
		ΣТТО-2пост92 = ТТО-2пост.92середній + ТТО-2пост.великий92 + 
     ТТО-2пост.92дужевеликий =  345,9264 + 2345,9266 + 3258,9237 = 5946,9267 люд.-год.


2.924.6.928 Визначення92 загальної трудомісткості92 Тзаг.ПР92 поточного ремонту.92


		             (2.27)92

		

		
		ΣТзаг.ПР92 = Тзаг.ПР.92середній + Тзаг.92ПР.великий92 + Тзаг.ПР.92дужевеликий =
		= 1639,926 + 19667,9209 + 23419,9216 = 44725,9285 люд.-год.


2.924.6.929. Визначення92 загальної трудомісткості92 робіт.
		
Тсум92 = ΣТЩО + ΣТТО-1 + ΣТТО-2пост + ΣТзаг.92ПР =
		= 9772,9243 + 4813,9211 + 5946,9267 + 44725,9285 = 65258,9206 люд.-год.
де92 Тсум – сумарна92 трудомісткість робіт.92




2.4.926.1092 Визначення трудомісткості92 робіт по92 самообслуговуванню.

		 люд.-год. 		        (2.9228)
	де92 Ксам – кеофіціент92 самообслуговування [табл.922.7]92

Таблиця 2.927
Коефіцієнт92 самообслуговування

	Кількість92 автомобілів
	100-200
	20092 - 400
	Більше92 400

	К,92%
	15 - 1292
	10-1292
	10-892





2.4.926.1192 Визначення загальної92 трудомісткості по92 парку.
	Тзаг92 = Тсум + Тсам92 = 65258,0692 + 9788,7192 = 75046,7792 люд.-год.92  	(2.29)92

2.4.927. Трудомісткість92 прибирально-мийних92 робіт.

	 люд.-год.                   (2.9230)

2.924.892 Трудомісткість поточного92 ремонту.

	 люд.-год.         (2.9231)

2.924.992 Трудомісткість обслуговування92 і ремонту,92 допоміжних робіт92 (транспортування, прийом-видача матеріальних92 цінностей, прибирання,92 ремонт приміщень92 і т.92д.)

	 люд.-год.                     (2.9232)

2.924.10.92 Трудомісткість обслуговування92 і ремонту92 власного (технологічного)92 обладнання.

	 люд.-год.                    (2.9233)


2.924.11.92 Загальна трудомісткість92 обслуговування і92 ремонту складу92
і обладнання92 АТП.

 люд.-год.

2.924.12.92 Розподіл трудомісткості92 поточних ремонтів92 по видах92 робіт.

	 люд.-год.                (2.9234)
     Примітка:92   45% робіт92 поточного ремонту92 виконується в92 зонах.
	               5592% робіт виконують92 на дільницях.92

		 люд.-год.92                                        (2.35)92

		 люд.-год.92                                            (2.36)92

2.4.9213. Розподіл92 річних трудовитрат92 по дільницях92 і відділенням.92

Таблиця 2.928

Розподіл92 річних трудовитрат92 по дільницям92 і відділенням92

	Назва дільниці92 (відділення)
	Доля92 трудовитрат, %
	Трудомісткість,92 люд.-год.92

	1. Агрегатна92 дільниця
	1892
	5063,3692

	2. Слюсарно-механічна дільниця92
	11
	3094,9227

	3.92 Електротехнічна дільниця92
	4
	1125,9219

	4.92 Акумуляторна дільниця92
	1,592
	421,9592

	5. Відділення92 паливної апаратури92
	4
	1125,9219

	6.92 Шиномонтажне відділення92
	1,592
	421,9592

	7. Ковальсько92 - ресорне відділення92
	2
	562,9259

	8.92 Мідницько - бляхарське92 відділення
	392
	843,8992

	9. Зварювальне92 відділення
	392
	863,8992

	10. Деревообробне92 відділення
	392
	843,8992

	11. Фарбувальна92 дільниця
	492
	1125,1992

	Всього:
	5592%
	28129,7792


	


2.5.92 Розрахунок чисельності92 основних робітників92
2.5.921. Розрахунок92 чисельності робітників.92

		                                                     (2.37)92
	де ηі92 – розрахункова чисельність92 робітників, чол.;92
	     Ті – трудомісткі92 сит обслуговування92 чи ремонту,92 люд.-год.92
	     Фр – фонд92 річного робочого92 часу робітника92 за рік,92 Фр.ч.92 = 2008 год.92


Таблиця 2.929
Необхідна92 кількість робітників92

	
Назва дільниці,92 зони
	Річна92 
трудомісткість, 
люд.-год.
	Кількість92 робітників

	
	
	Розрахун-
кова
	Прийнята92

	І.Зона92 ЩО
	9772,9243
	4,928
	592

	2. Зона92 ТО-192
	4813,1192
	2,392
	2

	З.92Зона ТО-2
	6678,9212
	3,923
	392

	4. Зона92 ПР
	43240,9244
	21,925
	2292

	5. Агрегатна92 дільниця
	5063,9236
	2,925
	292

	6. Слюсарно92 - механічна дільниця92
	3094,2792
	1,592
	2

	7.92 Електротехнічна дільниця92
	1125,1992
	0,5592
	1

	8.92 Акумуляторна дільниця92
	421,9592
	0,292
	1

	9.92 Відділення паливної92 апаратури
	1125,9219
	0,9255
	192

	10. Шиномонтажне92 відділення
	421,9295
	0,922
	192

	11. Ковальсько92 - ресорне відділення92
	562,5992
	0,2792
	1

	12.92 Мідницько - бляхарське92 відділення
	843,9289
	0,9242
	192

	13. Зварювальне92 відділення
	863,9289
	0,9242
	192

	14. Деревообробне92 відділення
	843,9289
	0,9242
	192

	15. Фарбувальна92 дільниця
	1125,9219
	0,9255
	192

	Всього:
	
	
	4592




2.5.921. Розрахунок92 кількості постів.92

		                                                 (2.38)92

	де  - річна92 трудомісткість ТО92 і ПР,92 люд.-год.;92
	     nП – прийнята92 кількість робітників92 на посту;92[3]
	     ηП92 – коефіцієнт використання92 робочого часу92 поста,
	     ηП92 = (0,9.92..0,95),92[3]
Таблиця92 2.1092

Необхідна кількість92 робітників на92 постах

	
Назва92 зони
	Річна92 трудомісткість, люд.92 - год.
	Прийнята92 кількість робітників,92 Пп
	Кількість92 постів

	
	
	
	Розра-
хункова
	Прий-
нята

	І.92Зона ЩО92
	9772,4392
	3
	1,924
	192

	2. Зона92 ТО-192
	4813,1192
	3
	0,928
	192

	3. Зона92 ТО-292
	6678,1292
	3
	1,9215
	292

	4. Зона92 ПР
	43240,9244
	392
	7,592
	7

	Всього:92
	
	
	
	11




2.926. Аналіз92 доцільності організації92 поточного технічного92 обслуговування.
	Поточне92 технічне обслуговування92 автомобілів доцільно92 при виконанні92 ряду 
       умов:92
1) тривалість такту92 повинна перевищувати92 ритм.

                                                   (2.9239)
	2)92 кількість заходів92(техобслуговування) за92 добу повинно92 бути:
		ТО-1 не92 менш 5ти92
		ТО-292 не менш92 12ти
  	3)92кількість постів92 на лінії92 повинно біти92 не менш92 двох.
2.926.1.92  Розрахунок часу92 такту і92 ритму поточного92 технічного обслуговування.92
		Такт випуску92

		                             (2.40)92

		                   

	де  - такт92 тупикового поста;92
	tТО – трудомісткість92 одного ТО92[3,табл.9258];
	Р92 – кількість працівників92 які одночасно92 працюють на92 посту приймаємо92 
                 з [3,92табл.14];92 
	tпер – 1-3 хв.92 – час встановлення92 автомобіля на92 пост.
	Ритм92 виробництва

		                                  (2.9241)

		                             
	де92 tзм – тривалість92 зміни, tзм92 = 8 годин;92
	     Кзм = 192 – кількість змін;92
	     NТО(доб)92 – кількість ТО92 за добу92
	Умовою проведення92 ТО поточним92 способом є92 виконання нерівності:92       t > 2.92 Так як92 умова виконується,92 то ТО92 - 1 будемо92 виконувати поточним92 методом, а92 ТО - 292 - на тупикових92 постах.
Для92 виконання даної92 умови необхідно92 розбити об'єм92 робіт по92 ТО - 192 по постам92 лінії з92 врахуванням спеціалізації92 робіт, їх92 раціональній послідовності92 виконання , а92 також трудомісткості92 по постам.92 При цьому92 трудомісткість робіт92 по постам92 повинна бути92 приблизно однаковою.92    
Загальну кількість92 робочих на92 лінії обслуговування92 рекомендується приймати92 не менше92 5-692 робочих. Керуючись92 додатком 692 [4] проводимо92 розподіл робіт92 ТО по92 всіх постах92 пост 1- діагностичні, регулювальні,92 кріпильні, зовнішній92 огляд автомобіля92 (система запалення,92 система живлення,92 люфт рульового92 керування,  люфт92 підшипників  передніх92 коліс,  підкачування92 шин,  встановлення92

 передніх коліс)92 - 52 %; пост92 2 - діагностичні,92 регулювальні, кріпильні,92 (регулювання фар,92 система сигналізації,92 система гальм)92 - 27 %; пост92 3 - мастильні,92 заправочні та92 прибиральні роботи92 - 21 %.

2.927. Розрахунок92 виробничих площ92

Виробничі площі92 дільниць, відділень,92 попередньо розраховуються92 по кількості92 робітників, зайнятих92 у даному92 приміщенні і92 остаточно коректуються92 при розміщенні92 технологічного обладнання.92
Виробничі зони92 ТО і92 ПР також92 попередньо розраховуються92 по числу92 постів, і92 коректують після92 вибору обладнання.92

		                                               (2.42)92

		                                       
	де Fділ,92Fзони – площа92 ділянки чи92 зони робітника,92 м2 
	     fпит92 – питома площа92 на одного92 робітника, м292 [табл.2.9211.]
	     fп92 – питома площа92 одного поста,92м2
	     nр92 – число робітників,92 зайнятих на92 дільниці;
	     Zn92 – кілкість постів92 у зоні92 обслуговування;
	     КГ92 – коефіцієнт густини92 обладнання.
Складські92 приміщення розраховуються92 по нормам92 на 192 млн. км92 пробігу автомобілів.92

	                                 (2.43)92
	де fпит92 – питома площа92 на 192 млн.км92 пробігу, м292
	    LАТП – пробіг92 рухомого складу92 АТП за92 рік,км;92
	    КК.А.92 – коефіцієнт, враховуючий92 клас автомобіля;92
	    КОС - коефіцієнт,92 враховуючий обліковий92 склад;
	    КА92 - коефіцієнт, враховуючий92 модифікацію автомобілів.92




Таблиця 2.9211

Площа92 виробничих дільниць92 (відділень)


	Назва92 дільниці (відділення)92
	Питома площа92
fпит,м292
	Число робітників92 
пр
	Коефіцієнт92 
густини 
обладнання92 Кг
	Площа,92 м2

	
	
	
	
	Розра-
хункова
	Прий-
нята

	1.92 Агрегатна дільниця92
	18
	292
	4
	14492
	144

	2.92 Слюсарно - механічна92 дільниця
	1592
	2
	392
	90
	8192

	3. Електротехнічна92 дільниця
	1492
	1
	392
	42
	3692

	4. Акумуляторна92 дільниця
	3692
	1
	392
	108
	10892

	5. Відділення92 паливної апаратури92
	14
	192
	3
	4292
	36

	6.92 Шиномонтажне відділення92
	27
	192
	3
	8192
	81

	7.92 Ковальсько - ресорне92 відділення
	2792
	1
	4,925
	121,925
	10892

	8. Мідницько92 -бляхарське відділення92
	27
	192
	4,092
	60
	10092

	9. Зварювальне92 відділення
	1892
	1
	4,920
	7292
	81

	Фарбувальне92 відділення
	2292
	1
	4,920
	8892
	81



         Річний92 пробіг автомобілів92 різних класів.92

	              (2.44)92
        Загальна площа92 виробничих і92 складських приміщень92 АТП.
		Fзаг92 = ΣFділ + ΣFзон92 + ΣFскл = 86492 + 1050 + 7292 = 1986 м292                (2.45)92
        Площа відкритих92 стоянок автомобілів.92
		                                 Fо.ст92 = Σf(i)92·A(i)92·Kп·Кз.92в.,
	де92 f(i)92 – площа, необхідна92 для одного92 автомобыля,м2;92


	     A(i)92 – облікова кількість92 автомобілів відповідного92 класу;
	     Kп92 – коефіцієнт густини,92 що враховує92 наявність проїздів,92 Kп = 1,922
	     Кз.92в. – коефіцієнт,92 що враховує92 спосіб заїзду-виїзду автомобілів,92 при 10092% 
           незалежності заїзду-виїзду, Кз.92в. = 1,922
	Розрахунок92 площі стоянок92 збереження автомобілів92 проводиться з92 урахуванням, 
      що92 знаходяться в92 ТО і92 ремонті.

Таблиця92 2.1292
Площі виробничих92 зон

	Вид92 обслуговування
	Питома92 площа,
fп,92 м2
	Кількість92 
постів,
Zп92
	Коефіцієнт густини,92
Кг
	Площа,92 м

	
	
	
	
	Розрахун-
кова
	Прийнята92

	Зона ТО-1
	2292
	1
	592
	110
	10892

	Зона ТО-2
	2292
	2
	592
	220
	21692

	Зона ТР92
	22
	792
	5
	77092
	720

	Всього92
	
	
	
	
	1050



Таблиця92 2.1392
Розрахунок площ92 складських приміщень92


	
Вид зберігання92
	
Пробіг, млн.92 км
	
Питома92
площа, м92
	
Кпс
	
Крм.92

	
КА
	Площа,92 м2

	
	
	
	
	
	
	Розрахун-кова
	Прийнята92

	1. Запасні92 части
	3,92503
	2,928
	1,9205
	1,920
	1,9210
	9,928
	992

	2. Агрегати92
	3,50392
	4,6092
	1,0592
	1,092
	1,1092
	18,692
	18

	3.92 Матеріали
	3,92503
	2,9270
	1,9205
	1,920
	1,9210
	10,9261
	1292

	4. Шини92
	3,50392
	2,392
	1,0592
	1,092
	1,1092
	9,392
	9

	5.92 Мастильні матеріали92
	3,50392
	2,6092
	1,0592
	1,092
	1,1092
	10,592
	12

	6.92 Інструменти
	3,92503
	0,9225
	1,9205
	1,920
	1,9210
	4,9208
	692

	7. Лакофарбові92 матеріали
	3,92503
	0,9290
	1,9205
	1,920
	1,9210
	3,9264
	692

	Всього:
	
	
	
	
	
	
	7292






       Розрахунок кількості92 автомобілів, що92 знаходяться в92 ТО і92  ПР.

		                                                  (2.9246)

		                                                (2.9247)

		                                               (2.9248)
      де92 К4 – коефіцієнт92 коректування нормативу92 простою в92 ТО і92 ПР в92 
                   залежності від92 пробігу.
	    К492 = 1,3592                                                         (2.49)92

Таблиця 3.925
Норми92 простою в92 технічному обслуговуванні92 і ремонті92
	Клас автомобілів92
	КР (днів)92
	ТО-292 (днів)
	ТО-1 (днів)92
	ПР, днів92 на 100092
км пробігу92

	Середній
	1592
	1,092
	0,592
	0,392

	Великий
	2092
	1,092
	0,592
	0,492

	Дуже великий92
	22
	1,920
	0,925
	0,925















		



















Всього:92 А = 1792

Таблиця 3.926
Розрахунок92 площі стоянок92
	Класи автомобілів92
	Списоч-ний92 склад
	В92 обслуго-вуванні92
	Кіль-кість92 стоя-нок92
	Габарити 
Довжна92 /Ширина, м92
	Fпит
	КП92
	Кзв
	Площа92 стоян-ки,92м2

	Середній92
	11
	492
	7
	6,92395 х92 2380
	15,9222
	3,920
	0,929
	287,9266

	Великий92
	47
	792
	40
	7,92435x2,50092
	18,5992
	3,092
	0,992
	2007,7292

	Дуже великий92
	40
	792
	33
	8,92100x2,64092
	21,3892
	3,092
	0,992
	1904,9692

	Всього:
	9892
	18
	8092
	
	
	
	
	4200,3492



           Загальна площа92 АТП.
		FАТП92 = Fзон + Fскл92 + Fо.ст.92 = 864 + 105092 + 72 + 4200,9234 =
		= 6816,9234 м292                                                                               (2.50)92

 КОНСТРУКТОРСЬКА  ЧАСТИНА92
3.1.92 Обгрунтування актуальності92 розробки та92 огляд відомих92 конструкцій

       Ефективне92 використання автомобілів92 в сільському92 господарстві можливе92 лише при92 постійному покращенні92 експлуатаційних показників92 роботи автомо-білів, а92 також можливого92 удосконалення їх92 конструкції. В92 даному дипломному92 проекті пропонується92 удосконалити пневматичний92 привод гальм92 автомобіля.
      Вологовідокремлювач92 (в поєднанні92 з фільтром)92 призначений для92 очищення стиснутого92 повітря в92 системах пневматичного92 приводу від92 води та92 твердих частинок,92 які попадають92 у повітря92 з навколишнього92 середовища, а92 також, які92 утворюються в92 результаті зношення92 деталей. Встановлюється92 фільтр-вологовідокремлювач92 після компресора92 з допомогою92 додаткової муфти92 60-29112.9200 з92 хомутами А23-02.16092 [18].
       Фільтр-вологовідокремлювач складається92 з: кришки92 1, робочої92 частини 2,92 резервуара 3,92 прокладок 492 та 592 (див. аркуш92 3 графічної92 частини).
       Принцип92 дії фільтру-вологовідокремлювача полягає92 в наступному.92 Стиснуте повітря92 під тиском92 поступає до92 кришки 192 фільтру-вологовідокремлювача92 та ударяється92 в перегородку,92 в результаті92 цього відбувається92 відділення вологи92 та дрібних92 часток. Дрібні92 частинки і92 краплини води92 стікають по92 перегородці в92 отвори робочої92 частини 292 для фільтрації92 і попадають92 в резервуар92 3 збору92 конденсату. Чисте92 повітря через92 отвори виходить92 до випускного92 патрубку. Якщо92 резервуар 392 виготовити з92 органічного скла,92 то можна92 буде контролювати92 рівень рідини,92 що в92 ньому скоплюється.92 При наповненні92 резервуара 392 рідину можна92 зливати з92 допомогою відкручування92 резервуара.


3.923. Розрахунок92 робочого тиску92 удосконаленого пневматичного92 приводу 

В92 серійну конструкцію92 пневматичного приводу92 гальм автомобіля92 ЗиЛ-43141092 включається фільтр-вологовідокремлювач, тому92 є необхідним92 виконати розра-хунок, який92 має перевірити,92 чи достатньо92 робочого тиску92 компресора пнев-матичного приводу92 для подолання92 опору фільтру.92
Можна записати:92
ΣРі  ≤  Ркомпр.,92                                                         (3.1)92
де ΣРі92 – сума витрат92 тиску на92 виконавчі механізми92 (гальмівні камери,92 привод зчеплення,92 тощо), МПа;92
     Ркомпр. – робочий92 тиск, що92 розвиває компресор92 (0,6592 … 0,7592 МПа). 
Основна92 витрата тиску92 компресора припадає92 на гальмівні92 камери приводу,92 з літератури92 відома залежність92 [24]:
Рв92 = (Рп · uп92 – Рпр) / F,92                                        (3.2)92
де Рв92 – втрати тиску92 на гальмівні92 камери, МПа;92
     Рп  та92  uп – відповідно92 тиск та92 передаточне відношення92 педального привода;92
     F – сумарна92 площа робочих92 частин виконавчих92 механізмів, м2;92
     Рпр – втрати92 тиску на92 подолання опору92 робочих пружин,92 МПа.
Крім92 того частину92 тиску компресора92 трактора Т-150К витрачається92 на привод92 зчеплення та92 допоміжних механізмів92 Рзч., які92 оцінюються в92 7…1092% від тиску92 компресора Ркомпр.92.
Опір фільтру-вологовідокремлювача приймемо92 на основі92 довідникових даних92 для подібних92 пристроїв Рф.92= 0,0592 … 0,0792 МПа [25].92
З вище92 розглянутого запишемо:92
ΣРі = Рв92 + Рзч + Рф92 .                                                    (3.3)92
Розрахуємо формулу92 (3.2)92 для прийнятих92 даних:
Рв92 = (Рп · uп92 – Рпр) / F92 = (0,0292 · 2,592 – 0,01)92 / 0,1292 = 0,3392 МПа.
Розрахуємо92 формулу (3.923):
ΣРі92 = Рв + Рзч92 + Рф = 0,9233 + 0,9207 + 0,9206 = 0,9246 МПа92  <  Ркомпр. = 0,9265 МПа.92
Умова виконується.92
 Можна зробити92 висновок, що92 робочого тиску92 компресора пневматичного92 приводу гальм92 автомобіля ЗиЛ-431410 достатньо92 для подолання92 опору запро-понованого фільтру-вологовідокремлювача.
       Перевіримо,92 чи забезпечить92 подача компресора92 пневматичної системи92 гальм автомобіля92 ЗиЛ-43141092 роботу удосконаленої92 конструкції. 
       Подачу92 компресора пневмопривода92 [24] можна92 розрахувати за92 формулою:

           ,                                         (3.924)
   де92 і – число92 циліндрів;
       d92 – діаметр циліндрів,92 см;
       Sп92 – хід поршня,92 см;
       п92 – частота обертання92 компресора, об/хв.;
       ηпод92 – коефіцієнт подачі,92 ηпод = 0,926 [24].92

      
   Об’єм виконавчих92 пневматичних пристроїв92 (ресивери, передні92 і задні92 гальмівні камери,92 фільтр, тощо)92 можна визначити:92


     = / Тпр,                                                     (3.925)
    де92 Тпр - час92 спрацювання приводу,92 хв.

     = 103892 / 0,008592 = 122120 см3.92
     Враховуючи вимогу,92 що об’єм92 ресиверів має92 в 2092 разів перевищувати92 об’єм виконавчих92 пневматичних пристроїв92 [24], можна92 записати:




     +  +  = ,                                                 (3.926)


    де92 ,  - об’єми виконавчих92 пневматичних пристроїв92 та ресиверу92 відпо-відно,92 см3;

          - об’єм92 фільтру, см3;92


    З літератури92 відомо  = 520092 см3    [24].92   Тоді ресиверів:92 = 104000 см3.92
    Після нескладних92 перетворень формули92 отримаємо:




     = - (+ ).                                                    (3.927)

     = 12212092 – (104000 + 5200)92 = 12920 см3.92  

          Очевидно, що92 фільтр-вологовідокремлювач92 не бути92 мати об’єм92 12920 см3,92 цього не92 вимагають а92 ні технологічні,92 а ні92 конструкційні параметри92 системи,  але92 звідси можна92 зробити попередній92 висновок, що92 вже при92 включенні фільтру-вологовідокремлювача об’ємом92  = 4000 см3,92 подача компресора92 пневматичної системи92 гальм автомобіля92 ЗиЛ-43141092 буде мати92 більш ніж92 трикратний запас92 для роботи92 удосконаленої конструкції92 пневматичної системи92 гальм.

3.924. Обгрунтування92 технічного обслуговуваня92 та розрахунок92 розмірів вологовідокремлювача.92

        В попередньому92 підрозділі було92 розраховано подачу92 компресора пневматич-ної системи92 гальм автомобіля92 ЗиЛ-431410,92 який під92 час роботи92 разом з92 повітрям нагнітає92 в систему92 відому кількість92 вологи. При92 нормальних середньорічних92 умовах в92 повітрі знаходиться92 близько 17,923 г/м3 вологи.92 Загальну річну92 кількість вологи92 Nв, що92 потрапляє в92 пневматичну систему92 гальм можна92 визначити з92 наступної формули:92

         Nв  = · Тк92 · Nср,                                                 (3.928)

         де92  - подача компресора92 пневмопривода, м3/год;
              Тк92 - річний фонд92 роботи компресора,92 на основі92 даних району92 прийнято  максимальне92 значення Тк92 = 2100 год;92
              Nср – концентрація92 в повітрі92 вологи, г/м3.
          Nв92  = 0,06292 · 2100 · 17,923 = 225292 г.
Теоретично92 періодичність можна92 визначити:
          РТО92 =  Vфільтр. / Vрезер.,92                                           (3.9)92
         де  РТО92  -  періодичність обслуговування92 фільтру-вологовідо-кремлювача, на92 основі даних92 району для92 ТО-192 автомобіля ЗиЛ-431410 прийнято92  максимальне значення92 РТО = 19;92
              Vфільтр. - річний92 об’єм фільтрату,92  Vфільтр. = 0,9201 м3;92
              Vрезер. - об’єм92 резервуара фільтру-вологовідокремлювача, м3.92
         Об’єм резервуара92 фільтру-вологовідокремлювача92 Vрезер.  з92 формули (3.929) розраховуємо:92
         Vрезер. = Vфільтр.92 / РТО .                                          (3.9210)
         Vрезер.92 = 0,0192 / 19 = 0,9200051 м3.92
         Інакше об’єм92 резервуара можна92 записати:

         Vрезер.92 = ,                                              (3.11)92
         де  dp92  -  діаметр резервуара,92 м;

               - висота92 резервуара, м.92

         Прийнявши з92 конструктивних міркувань92 = 0,0892 м, з92 формули (3.9211) визначимо92 діаметр резервуара92  dp :

          dp92  .                                             (3.12)92

           dp   =  0,9209 м.92   
          Розраховані розміри92 фільтру-вологовідокремлювача92 використано при92 виконанні його92 складального креслення92 та деталювання92 (див. аркуші92 3 та92 4 графічної92 частини).
Технічна92 характеристика фільтру-вологовідокремлювача:
Максимальний92 діаметр резервуару92 фільтру   -   9092 мм.
Висота92 резервуару фільтру92   -  80 мм.92
Робочий об’єм92 резервуару фільтру92   -  0,0005192 м3.
Робочий92 тиск пневматичного92 приводу – 0,926-0,927 МПа.92
Періодичність обслуговування92 – при ТО-1.

    3.925.  Розрахунок92 болтового з’єднання92 кришки з92 робочою частиною.92

       Критерієм працездатності92 служить міцність92 різьби болтового92 з’єднання. Розрахунок92 міцності різьби92 виконується за92 небезпечної точки92 виходячи з92 гіпотез пластичності.92
       Визначення середнього92 діаметра болта92 (одного з92 чотирьох стандартних)92 з розрахунку92 на зносостійкість.92
       Для розрахунку92 використовується формула:92 


     d  =  ,	                                          (3.9213)
  де92 d – середній92 діаметр болта,92 мм;
   Q92 – осьове зусилля,92 що діє92 на з’єднання,92 
   Q = Ркомпр.92 · S = 0,927 · 10692 · 0,02492 =16800 Н;92
          - коефіцієнт висоти92 різьби,  =1,929;
           - відношення92 висоти робочого92 профілю різьби92 до її92 кроку,  = 0,925;
         [р]92 – допустимий тиск92 на різьбі,92 [р]=792 Н/мм2.92


         d  =  ≈ 692 мм
       Перевірка92 різьбового з’єднання92 на стійкість92 зводиться до92 визначення коефі-цієнта запасу92 стійкості і92 співвідношенню його92 з допустимим92 коефіцієнтом запасу:92
    nу = Qкр92 / Q  [nу],92		                                         (3.14)92
де nу92  - коефіцієнт запасу92 стійкості;
Qкр92  -  критична сила,92 що діє92 на гвинт,92 Н;
[nу]92 - допустимий коефіцієнт92 запасу стійкості,92 [nу] = 492
Наведений момент92 інерції визначається92 за формулою:92
      Jпр=d1492(0,492+0,692d/d1)/64		                            	(3.9215)
      де92 d1 – мінімальний92 діаметр болта,92 мм.
      Jпр92=3,149264(0,924+0,9266/5,8)/64=70,9221 мм492   






        В кожному92 із підприємств92 району створено92 службу з92 охорони праці.92 
Дана служба92 складається, як92 правило, з92 одного чоловіка92 - інженера з92 охорони праці92 підприємства, який92 підпорядковується керівникові92 господарства. Служба92 з охорони92 праці входить92 до структури92 підприємства, як92 одна з92 основних виробничо-технічних служб.92 Щодо діяльності92 інженера з92 охорони праці,92 то на92 нього покладається92 ряд обов'язків,92 які можна92 поділити на:92 проведення вступних92 інструктажів та92 навчання з92 охорони праці;92 навчання і92 атестація керівників92 середньої ланки;92 розробка оперативних,92 річних та92 комплексних планів;92 забезпечення працюючих92 засобами індивідуального92 захисту; оперативний92 контроль 3-го ступеня;92 контроль складного92 обладнання; контроль92 виконання заходів92 з охорони92 праці; забезпечення92 проведення медичного92 огляду водіїв92 та інших92 працівників; проведення92 паспортизації робочих92 місць; розробка92 проектної документації;92 розробка і92 проведення технічного92 огляду машин92 і обладнання;92 розробка інструкції92 по техніці92 безпеки для92 працівників підприємства,92 тощо.
      Виконання92 частини цих92 обов'язків покладаються92 також на92 керівника госпо-дарства.
      Загальне92 керівництво і92 організація навчання92 з охорони92 праці в92 підприємстві покладено92 на керівника.92 
       Проте що92 дані заходи92 є корисними,92 свідчать результати92 діяльності підприємств92 району за92 останні 392 роки, за92 які не92 виникло ні92 однієї смертельної92 травми. 
        5.921. Економічне92 обгрунтування конструктивної92 розробки

    Економічне92 обгрунтування конструктивної92 розробки почнемо92 з визначення92 прямих витрат.92
До прямих92 витрат відносять92 основну і92 додаткову заробітну92 плату робітників,92 відрахування ЄСВ,92 вартість матеріалів92 і запасних92 частин. Вартість92 пристосування знаходять92 за формулою:92

                                                        (5.1)92

де  - основна92 оплата праці92 за виготовлення92 пристосування;

   - додаткова92 оплата праці,92 яка береться92 в розмірі92 10-1592% від основної92 оплати    праці;92 

  - єдиний соціальний92 внесок (прийнято92 22 %)
  Вм92 - вартість матеріалів,92 яка береться92 за оптовими92 цінами ринку;92 

 -вартість запасних92 частин, береться92 за оптовими92 цінами по92 спеціальних каталогах;92
  Н - накладні92 витрати, які92 становлять 70.92.. 120% від92 основної та92 додаткової оплати92 праці.
Основна92 оплата праці92 визначається множенням92 норми часу92 в годинах92 на годинну92 тарифну ставку92 згідно з92 розрядом роботи.92
Таблиця 5.921
Розрахунок92 основної заробітної92 оплати працівників92 
при виготовленні92 пристосування
	  
                Вид92  роботи
	Розряд92
роботи
	Норма92
часу, год92
	Тарифна
ставка,92 грн
	Оплата92
праці,грн92

	1. Розмітка92 заготовок 
	292
	3,492
	  50,492
	171,3692

	2. Вирізання92 заготовок 
	392
	3,292
	  54,292
	173,4492

	3. Зачищання92 
	2
	2,921
	50,924
	105,9284

	4.92 Виготовлення прокладок92
	2
	2,923
	50,924
	115,9292

	5.92 Слюсарні роботи92
	3
	2,929
	54,922
	157,9218

	6.92 Ливарні роботи92
	3
	5,927
	54,922
	308,9294

	7.92 Фрезерувальні роботи92
	3
	2,921
	54,922
	113,9282

	8.92 Складання фільтру92
	2
	2,923
	50,924
	115,9292

	        ВСЬОГО92
	Х
	Х92
	 Х
	1262,9242



     Основна92 заробітна плата92 при виготовленні92 пристосування складає92 1262,4292 грн.

     Додаткову92  заробітну плату92 знаходимо за92 формулою:


                                                                                            (5.922)

Сдод92 = 1262,4292  / 100 ˑ92 10 = 126,9224 грн92

       Відрахування на92 ЄСВ  за92 формулою:


                                                                                    (5.923)

СЄСВ92 = (1262,4292  + 126,24)92 / 100 ˑ92 22 = 305,9251 грн92

     
Вартість матеріалів,92 необхідних для92 виготовлення пристосування92 зводимо в92 табл. 5.922
Таблиця92 5.292
Розрахунок вартості92 матеріалів
	Назва92 матеріалу
	Маса,92 кг
	Вартість92 1кг, м,92  грн
	Загальна92 вартість, грн92

	 1. Сплав92 АЛ  1992
	0,692
	370
	22292

	 2. Сталь92 40 кругла92 
	0,792
	350
	24592

	 3. Скловолокно92
	0,592
	220
	11092

	 4. Текстоліт92
	0,892
	140
	11292

	                       ВСЬОГО
	Х92
	Х
	68992



            Вартість матеріалів92 становить Вм92 = 689 грн92
  
Вартість запасних92 частин, затрачених92 на виготовлення92 деталей присто-сування зводимо92  в табл.92 5.3.92
                                                                                               

Таблиця 5.923
Розрахунок92 вартості запасних92 частин

	             Назва92  запчастини
	Кількість,92
шт
	Вартість,92  грн
	Загальна92
вартість,грн92

	                            1
	292
	4
	592

	 1.  Хомути92 
	7
	3092
	210

	 2.92  Трубопроводи
	292
	280
	28092

	 3.  Болти,92 гвинти, шайби,92 гайки
	-
	37092
	370

	                    ВСЬОГО92
	Х
	Х92
	860



  
Вартість92 запасних частин92 (Взч) для92 виготовлення пристрою92 становить 86092 грн.

Накладні92 витрати включають92 у себе92 загально виробничі92 та загально-господарські витрати92 господарства і92 становлять 80.92..120% від92 основної та92 додаткової заробітної92 плати працівників.92
     Накладні витрати92 знаходимо за92 формулою. Приймаємо92 Н = 8092%.

                                                                                 (5.4)92

Н = (1262,9242  + 126,9224) / 10092 ˑ 8092 = 1110,9392 грн
      Отже,92 вартість конструктивної92 розробки становитиме:92
Впр = 1262,9242  + 126,9224 + 305,9251 + 68992 + 860 + 1110,9293 = 4354,921 грн.92


     5.2.92 Економічне обгрунтування92 реконструкції агрегатної92 дільниці

Вихідні92 дані:
Об’єкт92 реконструкції – агрегатна92 дільниця.
Характеристика92 реконструкції:
а)92 поновлення технологічним92 обладнанням дільниці;92
б) розробка92 конструктивної частини;92
Очікувані результати.92
1.Зменшити92 трудоємність обслуговування92 на 592 %.
2.Зменшення92 витрат на92 ТО та92 ПР.
Номінільна92 вартість автопарку92 – 52500000 грн.92
Площа дільниці92– 144 м292
Трудомісткість робіт92 на дільниці92 за рік92 – 573 год92
Вартість нового92 технологічного обладнання92 дільниці – 10000092 грн.
Потужність92 електроспоживачів дільниці92 – 7,9592 кВт.
Трудомісткість92 робіт по92 гаражу за92 рік – 57263,9282 л.-год.
Чисельність92 робітників на92 дільниці – 392
Витрати на92 удосконалення дільниці92 – 300000 грн.92
Заробітна плата92 основна:
	

	


Кср92 - М2 тарифний92 коефіціент;
Кі92 - коефіціент і92 – го розряду;92
nі - кількість92 робітників цього92 розряду;
nр92 - загальна кількість92 робітників, чол.92
к1 – коефіцієнт,92 що враховує92 премії робітників;92 
Ті – трудомісткість92 обслуговування на92 дільниці, годин;92
Кобс-коефіцієнт,92 що враховує92 зарплату допоміжних92 робітників, 
кобс92 =1,05.92
к  - коефіцінт,92 що враховує92 відрахування до92 соціальних фондів.92
Нарахування на92 заробітну плату:92
	

	


де  - процент92 для нарахувань,92  = 22 %
Річний92 фонд оплати праці:
	

	


Мастила92 технологічні:
	

	


Gм92 - потреба в92 мастилах, л.92 (Gм = 392 літри на92 одиницю технологічного92
 обладнання на92 рік)
Обтирні матеріали:
	

	


Цобт92  - ціна одного92 кг. обтирних92 матеріалів, грн;92
Gобт - норма92 витрат обтирних92 матеріалів 100092 л./год,92 кг.
Інструмент:92
	

	

	

	


Коефіціент,  враховує92 витрати на92 інші матеріали,92 кінш = 2592 %
Загальні витрати92 на матеріали:92
	

	


Обслуговування виробничих приміщень:
	

	


δобс92 – нормативні витрати92 на обслуговування92 1 м292 площ за92 рік, 
δобс92= 30 грн.92
Обслуговування технологічного обладнання:
	

	


де92 δ – відсоток92 від вартості92 технологічного обладнання,92 δобл=5,920%
Загальні92 витрати на92 обслоговування:
	

	


Технологічна електроенергія:
	

	


де92 Ето– витрати92 на технологічну92 електроенергію за92 рік, грн;92
Тзм – кількість92 годин в92 робочій зміні;92
Dр–кількість92 робочих днів92 за рік;92


 – коефіцієнт використання92 технологічного обладнання,92 =0,8.92..0,9;92

 – коефіцієнт використання92 електродвигунів за92 часом протягом92 зміни,

=0,923...0,926;


 – коефіцієнт,92 що враховує92 втрати в92 мережі,  = 0,9295;
Sw92 – тарифна ставка92 за 192 кіловат-годину,92 грн;
 N92  - загальна потужність92 двигунів на92 дільниці, кВт92
Освітлення приміщень:92
	

	


Sосв- тарифна92 ставка за92 1 кіловат-годину, грн;92
осв – норма92 потужності освітлення92 кв. метра,92 кВт; осв92= 0,0292

T - середня92 тривалість освітлення92 на добу,92 T =3,925 год.92
D - кількість92 робочих днів92 за рік,92 D = 250;92
K1 - коефіціент92 одночасного використання,92 K1 =0,926; 
K292 - коефіцієнт, враховує92 втрати в92 мережі, К392 = 0,95.92
Fі - площа92 дільниці, м2.92
Загальні витрати92 на енергоносії:
	

	

	



     де H92 - накладні (додаткові)92 витрати за92 рік,грн;92
   δн – процент92 від виробничих92 витрат, δн92 = 3-792 %
   Загальна вартість92 виробничих споруд:
	
 
	



Амортизаційні відрахування92 на відновлення та ремонт виробничих споруд:
	

	


  Технологічне обладнання:
	

	


  Загальні амортизаційні відрахування:
	


	

	

	


      Загальні92 витрати за92 рік
	

Нормативні92 витрати
	

	

	


Економічний92 ефект від92 удосконалення технічного92 обслуговування на92 дільниці
	Ер92 = (Внорм - Взаг)92 ˑn = (300789,9274-299071,9261)ˑ292= 3436,2692 грн.
Термін92 окупності
Ток92 = 4354,192 / 3436,2692 = 1,2792 року
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